농 사 정 보

<제46호>

인천원예농협 지도판매과

(032)761~2201-128

영농지도사 임현기

【농업관측정보는 한국농촌경제연구원 발표 자료입니다.】

<쌀>

2009 양곡연도 시장공급량 전년보다 6만 8천톤 증가 전망

□ 금년 쌀 생산량 전년보다 4.7% 늘어난 461만 5천톤 예상

○ 금년 벼 재배면적은 전년대비 1.5% 감소하였으나, 단위면적당 수확량은 집중호우나 태풍, 병충해 피해가 거의 없어 전년보다 29kg 늘어난 495kg/10a로 예상됨.

○ 쌀 생산량은 461만 5천톤으로 예상되어 재배면적 감소에도 불구하고 전년보다 20만 7천톤이 증가할 것으로 전망됨.

□ 2009 양곡연도 시장공급량은 전년대비 1.6% 늘어 날 듯

○ 전년보다 햅쌀을 많이 당겨먹지만 금년 쌀 생산이 증가하여 민간부문 시장공급량은 전년보다 1.6% 늘어난 433만 5천톤으로 추정됨.

○ 시장공급량 증가와 쌀 소비감소로 2009양곡연도 연평균 쌀 가격은 전년보다       4.4~6.6% 하락할 것으로 예상됨.

<채소>

□ 김장철 채소 가격 출하량 증가로 약세 지속 전망

- 기상호조에 따른 출하량 증가로 김장철 채소가격 작년보다 낮을 전망

○ 배추ㆍ무ㆍ대파ㆍ쪽파 산지 출하량 5～17% 증가하여 김장철을 전후한 11월 도매가격 작년보다 30% 이상 하락할 듯

○ 마늘 수입량 감소하지만 저장량 작년보다 13% 하락 전망

○ 고추 끝물 작황 나빠 금년 생산량 작년보다 24% 적은 12만 4천톤 전망. 11월 고추 가격은 작년보다 25% 상승할 듯

□ 12월 이후 출하될 겨울작형 가격 약세 당분간 지속될 듯

○ 월동배추 재배면적 감소하지만 월동무 재배면적 작년과 비슷할 듯. 그러나 작황 호조에 따른 생산량 증가로 가격 약세 지속될 전망

○ 양배추ㆍ감자ㆍ당근 출하면적 태풍피해가 심했던 작년보다 7～25% 증가하여 가격 약세 장기화 될 듯

☞ 실천 할 농작업

1. 벼 농 사

○ 내년에 심을 볍씨는 그 지역에 알맞은 고품질 품종 중에서 자기 논에 알맞은 품종을 미리 준비한다.

○ 한 해 농사로 소모되는 유기물은 볏짚 또는 퇴구비로 매년 보충해 주도록 한다.

○ 논에서 생산된 볏짚은 절단기를 이용하여 3～4등분으로 잘라 논에 되돌려 준 후에 가을갈이를 하고, 볏짚을 사료로 이용하는 농가는 봄에 퇴구비를 주고, 봄갈이를 하도록 한다.

○ 규산질 비료는 도열병 상습지, 산간고랭지, 동해안 냉조풍지역 등 냉해가 우려되는 지역에 주면 병해, 냉해 피해를 줄일 수 있으므로 공급된 규산질 비료는 들별로 논갈이 전에 뿌려 주도록 한다.

2. 밭 농 사

○ 고구마를 저장할 때는 알맞은 온도(12～15℃)와 90% 정도의 습도를 유지해 주도록 하고, 특히 저장고 내에 이산화탄소의 농도가 점점 높아지게 되므로 수시로 환기를 하여 신선한 공기를 공급해 주도록 한다.

3. 채  소

가. 가을 무․배추

○ 수확기에 있는 무․배추는 적기에 수확하여 출하하거나 안전하게 저장토록 한다.

○ 갑작스런 추위가 닥쳐 올 경우를 대비해서 비닐이나 짚, 부직포 등을 밭 주변에 준비해 두었다가 기상예보에 따라 피복재를 덮어 주어 저온피해를 받지 않도록 한다.

○ 언 피해를 받은 배추는 수확하여 저장하지 말고 출하한다.

나. 시설 채소

○ 오이, 토마토 등 채소 모종을 옮겨 심을 때는 모를 기를 때의 깊이로 심고 너무 배게 심지 않도록 한다.

○ 낮에는 환기를 실시하여 고온장해를 예방하고, 밤에는 가온과 보온관리를 철저히 하여 오이, 토마토, 고추 등 열매채소는 12℃ 이상, 상추 등 잎채소는 8℃ 이상 유지시켜서 저온장해를 받지 않도록 한다.

○ 지역별로 알맞은 작물이나 작형을 선택하되 남부지방은 고온성 과채류 촉성재배 위주로, 중․북부지방은 엽근채류 및 과채류 반촉성재배 위주로 선택 재배토록 한다.

다. 마늘․양파

○ 양파 정식기가 11월 상순까지이므로 아직까지 정식을 하지 못한 농가는 서둘러 끝마치도록 한다.

○ 마늘파종 및 양파정식이 완료된 포장은 배수로를 정비하여 토양 과습에 의한 습해를 받지 않도록 한다.

○ 피복한 비닐은 흙으로 잘 덮어 바람에 날리지 않도록 하는 등 월동 전 포장 관리를 철저히 해준다.

4. 과  수

가. 과수원 관리

○ 잎이 일찍 떨어져 양분 축적이 적은 과수원은 수확 후 퇴비 등 유기물을 늘려 주도록 한다.

○ 병 발생이 심한 과원은 병든 잎에서 병원균이 월동하게 되므로 낙엽은 긁어모아 불에 태우거나 땅속 깊이 묻어 주도록 한다.

○ 잎이 일찍 떨어진 과수원은 꽃눈 발달이 충분치 못하여 내년도 꽃이 피는 상태가 불량할 것이 우려되므로 머리뿔가위벌 사육 등 내년도 수정률을 높이는 대책을 미리 마련토록 한다.

○ 과실이 정상과보다 30～50% 작아지고 기형과가 되며, 과피에 노란색반점이 생겨 착색이 불균일한 나무는 사과바이로드병에 걸린 나무이므로 소각 폐기하도록 한다.

○ 출하할 때에는 사과꼭지를 절단하지 말고 출하하도록 한다.

5. 화  훼

○ 심비디움 꽃대가 서서히 뻗기 시작하는데 직립으로 서지 않고 옆으로 자라는 경우는 꺾이지 않도록 지주대 등으로 고정시켜 준다.

○ 시설재배 중인 장미, 국화 등은 낮과 밤의 온도차가 10℃ 이상 되지 않도록 관리하고, 현재 꽃이 피고 있는 국화는 15℃ 이상 유지되도록 관리한다.

○ 국화는 꽃눈이 형성되지 않는 버들눈 발생을 예방하기 위하여 햇빛을 많이 받도록 해 주고, 지나친 고온 또는 저온이 되지 않도록 관리하며, 어린 눈은 일찍 제거하여 두 번째 꽃눈을 유도하도록 한다.

○ 칸나, 다알리아, 글라디올러스 등 구근류는 뿌리를 캐내어 다듬어 음지에서 말려 저장하도록 한다.

6. 버섯

가. 느타리버섯 재배관리

○ 느타리버섯 가을재배를 마친 농가는 폐상작업을 반드시 실시하고, 폐상퇴비는 재배사에서 가능한 멀리 떨어진 곳에 옮겨 비닐로 밀봉하여 잘 썩힌 다음 퇴비로 사용하도록 하고, 겨울재배를 위한 배지 및 종균 등을 서둘러 확보하도록 한다.

○ 느타리버섯의 가을재배에서는 수확주기가 오래 될수록 균사의 활력이 떨어지게 되므로 밤과 낮의 온도차를 줄여 주고, 온․습도 조절을 잘 하여 마지막 주기까지 질 좋은 버섯이 생산되도록 관리한다.

○ 날씨가 추워지고 있으므로 재배사의 보온관리를 위해 단열자재 및 보온시설을 점검하여 저온장해를 받지 않도록 한다.

○ 버섯재배의 성패는 잡균 번식의 예방에 달려 있으므로 폐상할 때에는 소독을 잘하고 입상 후에는 배지의 살균 및 후 발효를 철저히 하도록 한다.

【이 주일의 중점 과제(겨울철 농기계보관 관리)】

<농기계는 사용하는 기간보다 보관하는 기간이 길어 보관관리에 따라 농기계의 수명이 달라지므로 겨울철 보관관리를 잘 해야 합니다.>

□ 농기계 보관 전에 지켜야 할 일

○ 엔진과 몸체는 닦고 기름 치고 청소를 깨끗이 한다.

○ 엔진 오일, 냉각수, 부동액을 점검한다.

○ 엔진은 압축 상태로 보관하고, 축전지는 단자를 분리한다.

□ 농기계 보관 요령

○ 농기계는 습기가 적고 햇볕이 들지 않는 시설 내에 보관한다.

○ 보관 중에는 창문을 닫아 먼지 피해가 없도록 하고 덮개는 머플러가 식은 뒤에 씌운다.

○ 열쇠를 꽂아 두면 축전지가 방전되거나 합선의 우려가 있으므로 반드시 열쇠를 빼 놓아야 한다.

○ 고무바퀴는 평소보다 공기를 더 넣거나 바퀴가 눌리지 않게 몸체를 들어

올린 상태로 받쳐 주되 기계가 굴러가거나 쓰러지지 않도록 한다.

<트랙터>

○ 웨이터를 제거하여 가볍게 하고, 작업기는 판재 위에 놓아 녹스는 것을 방지한다.

○ 클러치 페달은 고정용 고리에 걸거나 나무토막을 끼워 클러치판이 떨어지지 않도록 한다.

○ 2～3개월 보관할 경우 작업기를 뗀 후 시동하여 유압 레버를 상승 최고 위치에 둔다.

<이앙기>

○ 식부암과 식입호크가 녹슬지 않도록 그리스를 발라 준다.

○ 식부침은 모 압출 상태로, 주 클러치와 식부 장치의 유압 클러치 레버는 끊음 상태로 둔다.

<방제기>

○ 호스 내부의 물기는 공회전으로 공기압을 올린 후 노즐을 호스로부터 분리시켜 제거한다.

○ 약제 탱크의 뚜껑은 패킹이 변형되면 공기가 새게 되므로 패킹이 바르게 잠기도록 한다.

<콤바인>

○ 통풍이 잘되는 곳에 판자를 깔아 놓고, 그 위에 올려놓아 고무바퀴를 보호한다.

○ 분할기 끝에는 보호판을 씌워 두도록 한다.

<건조기>

○ 전선을 감아 정리하고, 연료와 남아 있는 곡물 및 연료 접시의 그을음 등을 제거한다.

○ 건조기의 송풍기를 월 1회 가동하여 습기를 제거토록 한다.

<축전지>

○ 전해액의 온도가 높아질수록 전류가 강하게 흘러 20℃일 때 1일 0.5%, 30℃일 때 1일 1.0%씩 소모되므로 1개월마다 보충 충전해 주도록 한다.